Приложение

к постановлению администрации

 города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов, осуществляющих водоотведение с использованием ЦСВ (канализации) Акционерного общества «Мурманский морской рыбный порт»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование загрязняющего вещества  | Значение нормативного содержания загрязняющего вещества, мг/дм³ |
| Канализационный выпуск № 6, Кольский залив (Южное колено) | Канализационный выпуск № 7, Кольский залив (Южное колено) | Канализационный выпуск № 19, Кольский залив (Южное колено) | Канализационный выпуск № 20, Кольский залив (Южное колено) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | взвешенные вещества | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
| 2 | БПКп | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 3 | нефтепродукты | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 4 | аммоний-ион | 2,900 | 2,900 | 2,900 | - |
| 5 | нитрит-анион | 0,080 | 0,080 | 0,080 | - |
| 6 | нитрат-анион | - | - | 40,000 | - |
| 7 | фосфаты по Р | 0,150 | 0,150 | 0,150 | - |
| 8 | СПАВ | 0,100 | 0,100 | 0,100 | - |
| 9 | железо | 0,050 | 0,050 | 0,050 | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование загрязняющего вещества  | Значение нормативного содержания загрязняющего вещества, мг/дм³ |
| Канализационный выпуск № 38, Кольский залив (Южное колено) | Канализационный выпуск № 43, Кольский залив (Южное колено) | Канализационный выпуск № 45, Кольский залив (Южное колено) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | взвешенные вещества | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
| 2 | БПКп | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 3 | нефтепродукты | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 4 | аммоний-ион | 2,900 | 2,900 | - |
| 5 | нитрит-анион | 0,080 | 0,080 | - |
| 6 | фосфаты по Р | 0,150 | 0,150 | - |
| 7 | СПАВ | 0,100 | 0,100 | - |
| 8 | железо | 0,050 | 0,050 | - |
| 9 | фенол | - | 0,001 | - |
| 10 | медь | - | 0,005 | - |
| 11 | цинк | - | 0,050 | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_